|  |  |
| --- | --- |
| **VLAN** | |
| 1 | Default |
| 2 | Management |
| 3 | Servers |
| 4 | OFFICE1 – OFFICE2 |
| 5-100 | Reserved |
| 101 | Printers |
| 102 | IT |
| 103 | Users |

|  |  |
| --- | --- |
| **IP Plan rules** | |
| 10.X.Y.1 | Default Gateway |
| 10.X.0.0 – 10.X.0.255 | Servers |
| 10.X.1.0 – 10.X.1.255 | Network |
| 10.X.2.0 – 10.X.2.255 | IT |
| 10.X.3.0 – 10.X.3.255 | Users |
| 10.X.4.0 – 10.X.Z.255 | Reserved |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IP-plan (KYI-DON-LVI) 10.100.0.0 – 10.100.10.255 (10.100.0.0/20) 4096 hosts – 16 networks /24** | | |
| **IP-address** | **Comments** | **VLAN** |
| **10.100.0.0** | - | - |
| **10.100.0.0/24** | **Servers** | **3** |
| 10.100.0.1 | Gateway |  |
| 10.100.0.2 | DC |  |
| 10.100.0.3 | Storage (Share) |  |
| 10.100.0.4 | Exchange |  |
| 10.100.0.5 | SQL |  |
| 10.100.0.6 - 10.100.0.254 | Reserved |  |
| **10.100.1.0/24** | **Management** | **2** |
| 10.100.1.1 | Gateway |  |
| 10.100.1.2 | UA-KYI-GW01 |  |
| 10.100.1.3 | UA-KYI-CS01 |  |
| 10.100.1.4 | UA-KYI-AS01 |  |
| 10.100.1.5 | UA-KYI-AS02 |  |
| 10.100.1.6 | UA-KYI-AS03 |  |
| 10.100.1.7 | UA-DON-AS01 |  |
| 10.100.1.8 | UA-DON-AS02 |  |
| 10.100.1.9 | UA-DON-AS03 |  |
| 10.100.1.10 | UA-LVI-AS01 |  |
| 10.100.1.11 - 10.100.1.254 | Reserved |  |
| **10.100.2.0/24** | **Printers** | **101** |
| 10.100.2.1 | Gateway |  |
| 10.100.2.2 – 10.100.2.254 | Reserved |  |
| **10.100.3.0/24** | **IT** | **102** |
| 10.100.3.1 | Gateway |  |
| 10.100.3.2 – 10.100.3.254 | Reserved |  |
| **10.100.4.0/24** | **Users** | **103** |
| 10.100.4.1 | Gateway |  |
| 10.100.4.2 – 10.100.10.254 | Reserved |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IP-plan (ODS) 10.200.0.0 – 10.200.5.255 (10.200.0.0/22) 1024 hosts – 4 networks /24** | | |
| **IP-address** | **Comments** | **VLAN** |
| **10.200.0.0** | - | - |
| **10.200.0.0/24** | **Servers** | **3** |
| **10.200.1.0/24** | **Management** | **2** |
| 10.200.1.1 | Gateway |  |
| 10.200.1.0 - 10.200.1.254 | Reserved |  |
| **10.200.2.0/24** | **Printers** | **101** |
| 10.200.2.1 | Gateway |  |
| 10.200.2.2 – 10.200.2.254 | Reserved |  |
| **10.200.3.0/24** | **IT** | **102** |
| 10.200.3.1 | Gateway |  |
| 10.200.3.2 – 10.200.3.254 | Reserved |  |
| **10.200.4.0/24** | **Users** | **103** |
| 10.200.4.1 | Gateway |  |
| 10.200.4.2 – 10.200.5.254 | Reserved |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Connection** | | | | |
| **Device name** | **Port** | **Connected to** | **VLAN** | |
| **Access** | **Trunk** |
| **UA-KYI-GW01** | GE0/0 | Uplink |  |  |
|  | GE0/1 | UA-KYI-CS01 |  | 2,3,101,102,103 |
|  | GE0/1.2 | UA-KYI-CS01 | 2 |  |
|  | GE0/1.3 | UA-KYI-CS01 | 3 |  |
|  | GE0/1.101 | UA-KYI-CS01 | 101 |  |
|  | GE0/1.102 | UA-KYI-CS01 | 102 |  |
|  | GE0/1.103 | UA-KYI-CS01 | 103 |  |
|  | | | | |
| **UA-KYI-CS01** | GE0/1 | UA-KYI-GW01 |  | 2,3,101,102,103 |
|  | GE0/2 | UA-KYI-AS01 |  | 2,3,101 |
|  | FE0/24 | UA-KYI-AS03 |  | 2,102,103 |
|  | FE0/23 | UA-DON-AS01 |  | 2,3,101 |
|  | FE0/22 | UA-DON-AS03 |  | 2,102,103 |
|  | FE0/21 | UA-LVI-AS01 |  | 2,101,103 |
|  |  |  |  |  |
| **UA-KYI-AS01** | GE0/1 | UA-KYI-CS01 |  | 2,3,101 |
| VLAN 3 | GE0/2 | UA-KYI-AS02 |  | 2,3,101 |
|  | FE0/1 | UAKYIDCS01 | 3 |  |
|  | FE0/2 | UAKYISHS01 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **UA-KYI-AS02** | GE0/1 | UA-KYI-AS01 |  | 2,3,101 |
|  | FE0/1 | UAKYIEXS01 | 3 |  |
|  | FE0/2 | UAKYISQL01 | 3 |  |
|  | FE0/24 – FE0/15 | UA.KYI.PRT01 (10) | 101 |  |
|  |  |  |  |  |
| **UA-KYI-AS03** | FE0/24 | UA-KYI-CS01 |  | 2,102,103 |
| VLAN 2,102,103 | FE0/23 – FE0/19 | UAKYIIT01 (05) | 102 |  |
|  | FE0/18 – FE0/1 | UAKYIUS01 (18) | 103 |  |
|  |  |  |  |  |
| **UA-DON-AS01** | FE0/24 | UA-KYI-CS01 |  | 2,3,101 |
|  | FE0/23 | UA-DON-AS02 |  | 2,3,101 |
|  | FE0/1 | UADONSHS01 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **UA-DON-AS02** | FE0/24 | UA-DON-AS01 |  | 2,3,101 |
|  | FE0/1 | UA-DONSQL01 | 3 |  |
|  | FE0/23 – FE0/20 | UA.DON.PRT01 (04) | 101 |  |
|  |  |  |  |  |
| **UA-DON-AS03** | FE0/24 | UA-KYI-CS01 |  | 2,102,103 |
|  | FE0/23 – FE0/20 | UADONIT01 (04) | 102 |  |
|  | FE0/19 – FE0/1 | UADONUS01 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |
| **UA-LVI-AS01** | FE0/24 | UA-KYI-CS01 |  | 2,101,103 |
|  | FE0/1 | UALVIUS01 | 103 |  |
|  | FE0/23 | UA.LVI.PRT01 | 101 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Connection** | | | | |
| **Device name** | **Port** | **Connected to** | **VLAN** | |
| **Access** | **Trunk** |
| **PROVIDER** | GE0/1 | UA-KYI-GW01 | 4 |  |
|  | GE0/2 | UA-ODS-GW01 | 4 |  |